**Desenho de um monstro com texto preto sobre fundo branco

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.Logotipo, Ícone

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão – LABRE-RJ**

**DIRETORIA EXECUTIVA**

**Entidade de Utilidade Pública Estadual, reconhecida pelo Ministério das Comunicações**

**Estação Oficial: PY1AA**

**Membro da International Amateur Radio Union – IARU – Region II**

**Praça Cruz Vermelha, 10 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20120-230**

**CQRJRTTY DX Contest**

**Contest RTTY CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

**Organização: PY1AA, PS7DX, PY1PP, PU2TWZ, PY1AX, PY1MZ e PU1JGA.**

* ORGANIZAÇÃO E OBJETIVO
* O CQRJRTTY DX Contest (Contest RTTY CIDADE DO RIO DE JANEIRO) é organizado pela Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão, Estadual do RJ - LABRE-RJ;
* Objetiva realizar contatos bilaterais entre radioamadores de todo mundo e divulgar a cidade do Rio de Janeiro
* PERÍODO DE REALIZAÇÃO
* Anualmente, durante o primeiro final de semana completo de dezembro
* Início: Sábado 21:00 UTC
* Fim: Domingo 24:00 UTC
* PARTICIPANTES
* Radioamadores do Brasil e do exterior.
* MODO
* RTTY
* BANDAS
* 10, 15, 20, 40 e 80m
* QRG sugeridas:

• 10m: 28080 to 28120 kHz

• 15m: 21090 to 21120 kHz

• 20m: 14101 to 14112 kHz

• 40m: 7040 to 7047 kHz

• 80m : 3580 to  3590  kHz

* CATEGORIAS
* SOSB: Operador único, banda única (10m, 15m, 20m, 40m ou 80m);
* HIGH POWER – Até 1.500w ou limite estabelecido na licença da estação
* LOW POWER – Até 100w
* QRP – A potência não deve exceder 5w
* SOSB YL DX
  + Competição entre Radiomadoras DX
* HIGH POWER – Até 1.500w ou limite estabelecido na licença da estação
* LOW POWER – Até 100w
* SOSBYL BR
  + Competição entre radioamadoras Brasileiras
* HIGH POWER – Até 1.500w ou limite estabelecido na licença da estação
* LOW POWER – Até 100w
* MOST: Multioperadores: Deverá ser utilizado apenas 1 (um) indicativo, um transmissor, operada por um ou vários radioamadores na mesma Estação, representando LABRE e Associações de radioamadores reconhecidas pela IARU, Grêmio, Clube ou Grupo.
* Categoria obrigatória para Associações com indicativo próprio.
* HIGH POWER – Até 1.500w ou limite estabelecido na licença da estação
* LOW POWER – Até 100w
* MULTI-MULTI: Mais de um operador, mais de um rádio. Todas as bandas podem ser utilizadas simultaneamente.
* HIGH POWER – Até 1.500w ou limite estabelecido na licença da estação.
* LOW POWER – Até 100w
* CHAMADA
* CQRJ
* Exchange
* Estações Brasileiras: RST + UF ou YL (599 UF ou 599 YL)
* Estações DX: RST + DX ou YL (599 DX ou 599 YL)
* Estações da LABRE e Associações de radioamadores reconhecidas pela IARU: RST + HQ (599 HQ)
* PONTUAÇÃO. QSO com:
* Estação Brasileira, 2 pontos
* Estação DX, 5 pontos
* Estação YL, 5 pontos
* Estação HQ, 10 pontos
* A pontuação final é obtida pela soma dos pontos dos QSO confirmados, multiplicada pela soma do total de multiplicadores confirmados.
* MULTIPLICADORES
* Dois tipos de multiplicadores serão utilizados:
* M1) Um multiplicador por diferente UF Brasileira contatada por banda.
* Exemplo PY1CJ logado em 28.000 kHz e 14.000 kHz somam 2 (dois) multiplicadores
* M2) Um multiplicador por diferente país, uma única vez.
* Exemplo K2MM logado em 28.000 kHz e 14.000 kHz soma 1 (um) multiplicador.
* Unidades Federativas:
* Atenção: Na janela de log do N1MM, as estações com mensagens ou Exchange, “YL, HQ” não estão sendo contabilizadas como multiplicadores UF, mas no programa de apuração do CQRJRTTY, as mesmas serão contabilizadas como multiplicadores normalmente. Estações Brasileiras devem colocar a UF do seu Estado na linha LOCATION: DX, exemplo: LOCATION: SP

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acre |  | AC | Alagoas | AL | Amapá | AP |
| Amazonas |  | AM | Bahia | BA | Ceará | CE |
| Distrito Federal |  | DF | Espírito Santo | ES | Goiás | GO |
| Maranhão |  | MA | Mato Grosso | MT | Mato G do Sul | MS |
| Minas Gerais |  | MG | Pará | PA | Paraíba | PB |
| Paraná |  | PR | Pernambuco | PE | Piauí | PI |
| Rio de Janeiro |  | RJ | Rio G Sul | RS | Rondônia | RO |
| Rio G Norte |  | RN | Roraima | RR | Santa Catarina- | SC |
| São Paulo |  | SP | Sergipe | SE | Tocantins | TO |

* PONTUAÇÃO FINAL
* A pontuação final é obtida pela seguinte fórmula:
* Total de pontos dos QSO, multiplicado pelo total de multiplicadores.
* PREMIAÇÃO
* Todos os participantes receberão Certificados de Participação, com envio eletrônico através de e-mail.
* CLUBES
* Para validar a pontuação para seu clube, o nome do clube deve ser selecionado no momento de enviar o log (Final da segunda página do logcheck) onde estão listados todos os clubes reconhecidos pelo “Robô” relacionados em https://contestbr.org/clubes/ Clube com qualquer discrepância nesta listagem, não será reconhecido pelo “robô”, portanto, não será computado (se necessário, solicite o cadastramento ou correção do nome do seu clube ao contestbr.org)
* Classificação de Clubes: (Somatório da pontuação de todos os seus membros):
* LOGS e RESULTADOS:
* Só será aceito log no formato ''CABRILLO'' e com QTR UTC, Modelo do log Cabrillo;
* Sugerimos a utilização do software N1MM;
* Baixe aqui o arquivo de [instruções e os arquivos de configuração](https://contestbr.org/cqrjrtty/2025/cqrjrtty.zip) para utilizar o N1MM;
* Os logs originais ou corrigidos serão recebidos via <https://contestbr.org/enviar-logs/>
* Os Logs serão aceitos até as 24:00h do sétimo dia após o conteste;

Logs recebidos em desacordo com o regulamento ou com erros que impeçam sua correta apuração, se não forem corrigidos antes da publicação do resultado provisório, serão automaticamente reclassificados como Checklog;

Na linha (Operators) do Arquivo Cabrillo deve constar apenas o indicativo do operador. Quando houver mais de um operador, os indicativos deverão ser separados apenas por vírgula;

* Não serão aceitos logs sem e-mail do remetente no cabeçalho do log cabrillo;
* O competidor poderá solicitar a retirada do seu log da competição, até 72 horas após a publicação do resultado provisório e esta solicitação será divulgada no resultado final;
* Após a divulgação do resultado provisório, não será aceito pedido de substituição ou correção de log que possa alterar a classificação do concorrente ou do seu clube, salvo se for comprovado que houve falha da Comissão de Apuração;
* O resultado provisório será divulgado até o 10º dia após o conteste e o resultado oficial até o 10º dia após o resultado provisório;
* O limite máximo aceito de diferença no QTR de QSO entre logs é de 5 minutos. (Ajuste o QTR do seu computador antes de iniciar o Conteste);
* Os QSO com estação que não tenha enviado log NÃO serão validados;
* Todo o processo de inserção de dados no sistema de apuração é manual (humano), por isso é fortemente recomendado acompanhar o processo de seu log em <https://contestbr.org/logs-recebidos/>
* OBSERVAÇÕES GERAIS
* É permitido o uso de auto spot, por qualquer meio;
* Será aceito qualquer indicativo de radioamador válido, emitido pelo Órgão emissor de cada país
* PENALIDADES
* Anotação incorreta do indicativo: perda de QSO para quem anotou errado;
* Anotação incorreta da Mensagem: perda do QSO para quem anotou errado;
* Duplicação de QSO: não há penalidade, apenas 1 QSO será validado (recomendamos a não deletar DUPE);
* Divergência de Banda: perda do QSO para ambos;
* Divergência de QTR acima de 5 minutos: perda do QSO para ambos.
* Além das penalidades acima, a violação das regras do concurso ou da legislação nacional sobre radioamadorismo ou ainda conduta antidesportiva pode levar a uma ação de desclassificação ou reclassificação para categoria Checklog;
* RECURSOS / DENÚNCIAS
* Recursos e denúncias serão aceitos até 72hs após divulgação do resultado provisório, através do e-mail organizacaocqrjrtty@labre-rj.org.br;
* DECLARAÇÃO
* Ao enviar o seu LOG de participação no Conteste CQRJRTTY, você concorda que:
* Leu e entendeu as regras do Concurso e concorda em segui-las;
* Tem operado de acordo com todas as regras e regulamentos pertencentes ao radioamadorismo de seu País;
* Seu LOG pode ser aberto ao público;
* Todas as ações e decisões da Comissão Organizadora do CQRJRTTY são oficiais e finais.
* REGRAS GERAIS
* O CQRJRTTY torna público todos os LOGs concorrentes, com o objetivo de ter transparência no concurso, permitindo que os participantes estudem os registros para obter estratégias e técnicas melhores;
* Os LOGs divulgados terão os campos “Endereço” e “E-mail” removidos. Sempre que possível tentamos encontrar endereço de e-mail no SOAPBOX e os removeremos para proteger a privacidade dos participantes;
* Todo participante que enviar seu LOG poderá, caso deseje, receber o relatório UBN contendo todos os seus QSO, seus resultados (previstos e confirmados), contendo seus erros e erros das estações trabalhadas, após a publicação do resultado oficial.
* A estação PY1AA é Hors-Concours.
* 73 e boa sorte